|  |
| --- |
| **Área Temática:** Materiales de Construcción - Plásticos |
| **N°** | **Empresa** | **Lugar**  | **Contrato N°** | **Vigencia Del Contrato** | **Alcance** | **Norma de referencia** |
| **Desde** | **Hasta** |
| 2 | PLASTICOS S.A. | Villa Elisa, Paraguay | 100-002 | 2017/04/17 | 2020/04/17 | * Tubos de Policloruro de vinilo rígido (PVC) marca Titan, Categorias:
* Tubos para 6 kgrf/cm2 desde DN 25 mm hasta 200 mm.
* Tubos para 10 kgrf/cm2 desde DN 20 mm hasta 200 mm.
* Tubos para desagües reforzados desde DN 40 mm hasta 150 mm.
* Tubos para colectores desde DN 100 mm hasta 200 mm
* Tubos de Polietileno (PE), marca Titan. Categorías:
* Tubos para 6 kgrf/cm2 de presión desde DN 1” hasta 4”.
* Tubos para 10 kgrf/cm2 de presión desde DN ½” hasta 4”.
* Tubos para 10 kgrf/cm2 de presión desde DN ½” hasta 4” tipo ESSAP
 | * NP 17 022 71
* NP 17 082 15
* NP 17 021 71
 |

|  |
| --- |
| Fecha de actualización: 2017/09/04 |
| Lic. Liz Carolina AbdalaResponsable de Certificación | Lic. Eulalio ZabalaJefe DCPR | Lic. Luis Amarilla ZayasDirector ONC |