|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Área Temática:** Materiales de Construcción - Plásticos | | | | | | | |
| **N°** | **Empresa** | **Lugar** | **Contrato N°** | **Vigencia Del Contrato** | | **Alcance** | **Norma de referencia** |
| **Desde** | **Hasta** |
| 2 | PLASTICOS S.A. | Villa Elisa, Paraguay | 100-002 | 2017/04/17 | 2020/04/17 | * Tubos de Policloruro de vinilo rígido (PVC) marca Titan, Categorias: * Tubos para 6 kgrf/cm2 desde DN 25 mm hasta 200 mm. * Tubos para 10 kgrf/cm2 desde DN 20 mm hasta 200 mm. * Tubos para desagües reforzados desde DN 40 mm hasta 150 mm. * Tubos para colectores desde DN 100 mm hasta 200 mm * Tubos de Polietileno (PE), marca Titan. Categorías: * Tubos para 6 kgrf/cm2 de presión desde DN 1” hasta 4”. * Tubos para 10 kgrf/cm2 de presión desde DN ½” hasta 4”. * Tubos para 10 kgrf/cm2 de presión desde DN ½” hasta 4” tipo ESSAP | * NP 17 022 71 * NP 17 082 15 * NP 17 021 71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha de actualización: 2017/09/04 | | |
| Lic. Liz Carolina Abdala  Responsable de Certificación | Lic. Eulalio Zabala  Jefe DCPR | Lic. Luis Amarilla Zayas  Director ONC |